

 ***Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie*****

 *22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4*

 *tel. (82) 576-21-70 fax (82) 576-49-01*

[*www.spzozkrasnystaw.pl*](http://www.spzozkrasnystaw.pl) *sekretariat@spzozkrasnystaw.pl*

Znak sprawy OR-ZP/230- 17/2013 Krasnystaw, dnia 25 czerwca 2013 r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym**

**na dostawę sprzętu endoskopowego**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że wpostępowaniu przetargowym **na dostawę sprzętu endoskopowego** wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), udziela następujących odpowiedzi:

 **Pytanie 1**

Dotyczy zapisów SIWZ, punkt IV. Termin wykonania zamówienia oraz warunków umowy § 2 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu dostawy z 4 na 6 tygodni od daty podpisania umowy?

 Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 2**

Dotyczy Załącznika nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji z opcją ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy?

 Odpowiedź:

 Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 3**

Dotyczy Załącznika nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy nie wymagającej wymiany części do 5 dni roboczych od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?

 Odpowiedź:

 Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 4**

Dotyczy Załącznika nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części – max. 14 dni roboczych od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

 Odpowiedź:

 Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 5**

Dotyczy Załącznika nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„ W sytuacji naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych dostarczenie endoskopu zastępczego w ciągu 3 dni roboczych”.

 Odpowiedź:

 Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 6**

Dotyczy Załącznika nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą, o ile trwał dłużej niż 7 dni roboczych”

 Odpowiedź:

 Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 7**

Dotyczy Załącznika nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Liczba napraw tego samego, istotnego elementu/podzespołu powodująca wymianę tego elementu/podzespołu na nowy – 3 naprawy”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 8**

Dotyczy Załącznika nr 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych i wyposażenia przez okres 8 lat od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 9**

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu: „W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu rzecz, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić cenę. Przedmiot umowy stanie się własnością Zamawiającego w momencie uiszczenia ostatniej raty za dostarczony przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 10**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na pełnowartościowy w przypadku uznania reklamacji za zasadną”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 11**

Dotyczy warunków umowy § 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatnie ustępu o następującej treści: „W momencie opóźnienia w zapłacie kolejnych dwóch rat, całość należności jest natychmiast wymagalna”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 12**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2a), b) oraz § 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,1% oraz z 5% na 1%?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 13**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu: „ Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 3 krotnej reklamacji każdego z istotnych elementów urządzenia będącego przedmiotem umowy”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 14**

Dotyczy warunków umowy § 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem banku finansującego Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 15**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przekształca się w spółkę prawa handlowego ani wobec niego nie została wszczęta likwidacja.

**Pytanie 16**

Dotyczy Załącznika nr 1. Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy sprzętu endoskopowego renomowanej japońskiej marki Pentax o poniższych parametrach, wyższych niż obecnie wymagane. Przypominamy że Zamawiający miał okazję testować sprzęt marki Pentax i wysoko ocenił jakość i walory użytkowe sprzętu.

|  |
| --- |
| 1. **VIDEOKOLONOSKOP**

Model …………………………………………………………..Producent ………………………………………………………Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |
|  **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Wymagania graniczne** | **Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać** |
| 1 | Kąt obserwacji 1400 | tak |  |
| 2 | Głębia ostrości 3-100 mm | tak |  |
| 3 | Średnica wziernika: 13,2 mm |  tak |  |
| 4 | Długość robocza min. 1500 mm | tak |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 13,2 mm | tak |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego: 4,2 mm | tak |  |
| 7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 1800- w dół 1800- w lewo 1600- w prawo 1600 | tak |  |
| 8 | Videokolonoskop musi być kompatybilny z procesorem zamawianym. | tak |  |
| 9 | Manometryczny tester szczelności z niezależnym certyfikatem medycznym.  | tak |  |
| 1. **VIDEOGASTROSKOP**

Model …………………………………………………………..Producent ………………………………………………………Kraj pochodzenia i rok produkcji ……………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Wymagania graniczne** | **Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać** |
| 1 | Kąt obserwacji 1400 | tak |  |
| 2 | Głębia ostrości 5-100 mm | tak |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika: 9,8 mm | tak |  |
| 4 | Długość robocza 1050 mm | tak |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 9,8 mm | tak |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm | tak |  |
| 7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100- w dół 900- w lewo 1000- w prawo 1000  | tak |  |
| 8 | Videogastroskop musi być kompatybilny z procesorem zamawianym | tak |  |

1. **PROCESOR WIZYJNY**

Model …………………………………………………………..Producent ………………………………………………………Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | Wymagania graniczne | **Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać** |
| 1 | Przetwornik CCD „KOLOR” | tak |  |
| 2 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | tak |  |
| 3 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen | tak |  |
| 4 | Wyostrzanie obrazu | tak |  |
| 5 | Automatyczny balans bieli | tak |  |
| 6 | Wyjścia video: S-VHS;RGB;FBAS | tak |  |
| 7 | Edycja opisów na ekranie | tak |  |
| 8 | Zamrażanie obrazu | tak |  |
| 10 | Współpraca z endoskopami | tak |  |
| 1. **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA**

Model …………………………………………………………..Producent ………………………………………………………Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Wymagania graniczne** | **Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać** |
| 1 | Źródło światła ksenon | tak |  |
| 2 | Moc oświetlenia 100 W | tak |  |
| 3 | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | tak |  |
| 4 | Zapasowa lampa Typu LED 1W | tak |  |
| 5 | Wbudowana pompa powietrza regulowana stopniowa | tak |  |
| 1. **MONITOR LCD**

Model …………………………………………………………..Producent ………………………………………………………Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Wymagania graniczne** | **Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać** |
| 1 | Przekątna obrazu 19” | tak |  |
| 2 | Rozdzielczość obrazu SXGA | tak |  |
| 3 | Skala kontrastu 1500:1 | tak |  |
| 5 | Temperatura barw 6500K | tak |  |
| 6 | Sygnał wejścia: VGA, DVI, S-Video, Composite video | tak |  |
| 7 | Sygnał wyjścia: S-Video | tak |  |
| 1. **WÓZEK ENDOSKOPOWY**

Model …………………………………………………………..Producent ………………………………………………………Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Wymagania graniczne** | **Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać** |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | tak |  |
| 2 | Zasilanie centralne wózka  | tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | tak |  |
| 4 | Wieszak na dwa endoskopy | tak |  |
| 5 | Wykonany ze stali malowanej proszkowo | tak |  |
| 1. **POMPA KOLONOSKOPOWA**

Model …………………………………………………………..Producent ………………………………………………………Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Wymagania graniczne** | **Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać** |
| 1 | Płynna regulacja przepływu | tak |  |
| 2 | Sterowanie przepływu nożne lub z głowicy videoendoskopu | tak |  |
| 3 | Zbiornik na wodę 11 | tak |  |
| 4 | Pompa perystaltyczna | tak |  |
| 1. **AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA**

Model …………………………………………………………..Producent ………………………………………………………Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Wymagania graniczne** | **Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać** |
| 1 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | tak |  |
| 2 | Myjnia na jeden endoskop | tak |  |
| 3 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 4 | Urządzenie realizujące automatycznie:- mycie wstępne z użyciem detergentu- mycie zasadnicze- dezynfekcję chemiczną- płukanie- przedmuch kanałów | tak |  |
| 5 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces | tak |  |
| 6 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym  | tak |  |
| 7 | Dozownik płynu detergentu | tak |  |
| 8 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | tak |  |
| 9 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | tak |  |
| 10 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | tak |  |
| 11 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej | tak |  |
| 12 | Posiada dodatkowy system filtracji | tak |  |
| 13 | Posiada lampę UV | tak |  |
| 14 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | tak |  |
| 15 | Wbudowany tester szczelności endoskopu | tak |  |
| 16 | Drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 17 | Autoryzowany serwis techniczny | tak |  |
| 18 | Zmiękczacz wody zraz z urządzeniem | tak |  |
| 19 | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów bez konieczności stosowania różnego typu adapterów oprócz testera szczelności | tak |  |
| 20 | Bezpłatny zestaw startowy środków myjących i dezynfekcyjnych na 100 cykli | tak |  |
| 21 | Możliwość użytkowania środków myjących i dezynfekcyj - nych różnych producentów – **podać wykaz** | tak |  |

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 17**

Pytanie dot. pkt. 2.videogastroskop. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videogastroskop o głębi ostrości 4-100 mm i średnicy zewnętrznej wziernika 9,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie automatycznej myjni endoskopowej szt. 1 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 19**

Dot. pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie umożliwiający wyłącznie jednokrotne użycie środka dezynfekcyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 20**

Dot. pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym istnieje konieczność stosowania przyłączy – oferta cenowa będzie zawierała adaptery do endoskopów posiadanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

 **DYREKTOR**

 **Samodzielnego Publicznego**

 **Zespołu Opieki Zdrowotnej**

 **w Krasnymstawie**

 ***(podpis nieczytelny)***

 **mgr Piotr Matej**